TN (DEG K)

0 .0002

.0004

.0006

.0008

.0010

.0012

-.0002 -.0004 -.0006 -.0008 -.0010 -.0012 -.0014 -.0016 -.0018

DEN (g/cm3)

0 10 10^{-17}

20 10^{-17}

30 10^{-17}

40 10^{-17}

50 10^{-17}

60 10^{-17}

70 10^{-17}

80 10^{-17}

90 10^{-17}

100 10^{-17}

110 10^{-17}

-10 10^{-17} -20 10^{-17}

SHEATING (erg/g/s)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

-2