NE (CM3)

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

NE (CM3)

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

NE (CM3)

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

NE (CM3)

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

NE (CM3)

2 10^5

4 10^5

6 10^5

8 10^5

10 10^5

12 10^5

14 10^5

16 10^5

18 10^5

20 10^5

22 10^5

24 10^5

HMF2 (KM)

200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

NMF2 ()

2 10^5

4 10^5

6 10^5

8 10^5

10 10^5

12 10^5

14 10^5

16 10^5

18 10^5

20 10^5

22 10^5

24 10^5

26 10^5

TN (DEG K)

184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208

TN (DEG K)

230 235 240 245 250 255 260 265 270 275

TN (DEG K)

295 300 305 310 315 320 325 330 335 340

TN (DEG K)

350 355 360 365 370 375 380 385 390 395

TN (DEG K)

900 950 1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

O/N2 ()

.050

.055

.060

.065

.070

.075

.080

.085

.090

.095

.100

.105

O/N2 ()

.08 .09 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18

O/N2 ()

.10 .12 .14 .16 .18 .20 .22 .24 .26

O/N2 ()

.10 .12 .14 .16 .18 .20 .22 .24 .26 .28 .30 .32

O/N2 ()

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9