NE (CM3)

3330

3340

3350

3360

3370

3380

3390

3400

3410

3420

NE (CM3)

2800

2850

2900

2950

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

3400

NE (CM3)

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

NE (CM3)

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

NE (CM3)

250000

300000

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

HMF2 (KM)

340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395

NMF2 ()

250000

300000

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

700000

TN (DEG K)

180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200

TN (DEG K)

232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270

TN (DEG K)

290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345

TN (DEG K)

350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400

TN (DEG K)

920 940 960 980 1000

1020

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

O/N2 ()

.052

.054

.056

.058

.060

.062

.064

.066

.068

.070

.072

.074

.076

.078

.080

.082

.084

.086

.088

O/N2 ()

.08 .09 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16

O/N2 ()

.11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23

O/N2 ()

.14 .16 .18 .20 .22 .24 .26 .28 .30

O/N2 ()

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15