NE (CM3)

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

NE (CM3)

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

NE (CM3)

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

NE (CM3)

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

150000

NE (CM3)

7 10^5

8 10^5

9 10^5

10 10^5

11 10^5

12 10^5

13 10^5

14 10^5

15 10^5

16 10^5

17 10^5

HMF2 (KM)

280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380

NMF2 ()

7 10^5

8 10^5

9 10^5

10 10^5

11 10^5

12 10^5

13 10^5

14 10^5

15 10^5

16 10^5

17 10^5

TN (DEG K)

180 185 190 195 200 205 210 215 220 225

TN (DEG K)

230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290

TN (DEG K)

290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355

TN (DEG K)

350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415

TN (DEG K)

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

1240

1260

1280

1300

1320

1340

1360

O/N2 ()

.058

.060

.062

.064

.066

.068

.070

.072

.074

.076

.078

.080

.082

.084

.086

O/N2 ()

.090

.095

.100

.105

.110

.115

.120

.125

.130

.135

.140

.145

.150

.155

.160

O/N2 ()

.12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23

O/N2 ()

.14 .16 .18 .20 .22 .24 .26 .28 .30

O/N2 ()

2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6