HEIGHT (KM)

75 80 85 90 95 100 105 110 115

HEIGHT (KM)

75 80 85 90 95 100 105 110 115

HEIGHT (KM)

75 80 85 90 95 100 105 110 115

HEIGHT (KM)

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

HEIGHT (KM)

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

HEIGHT (KM)

75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

-50

-100

-150

TN (DEG K)

182 184 186 188 190 192 194 196 198 200

UN (M/S)

14 16 18 20 22 24 26 28 30

VN (M/S)

0 5 10 15

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

EO200 (PHOTONS/CM3/SEC)

450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

1050

1100

1150

EO200 (RAYLEIGHS)

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

DOP-TN (DEG K)

174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

DOP-UN (M/S)

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

DOP-VN (M/S)

0 5

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50

DOP(U+V)

0 20 40 60 80 100

-20 -40 -60 -80 -100

E5577 (PHOTONS/CM3/SEC)

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0

E5577 (RAYLEIGHS)

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

DOP-TN (DEG K)

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

DOP-UN (M/S)

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

DOP-VN (M/S)

0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55

DOP(U+V)

0 20 40 60 80 100

-20 -40 -60 -80 -100

OH-BANDS (PHOTONS/CM3/SEC)

1540

1560

1580

1600

1620

1640

1660

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

OH-BANDS (KILO-RAYLEIGHS)

1.54

1.56

1.58

1.60

1.62

1.64

1.66

1.68

1.70

1.72

1.74

1.76

1.78

1.80

1.82

1.84

1.86

1.88

1.90

1.92

6-2 6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

DOP-TN (DEG K)

184 186 188 190 192 194 196 198

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

DOP-UN (M/S)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

DOP-VN (M/S)

0 5 10 15

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

6-2

DOP(U+V)

0 10 20 30 40 50

-10 -20 -30 -40 -50