TN (DEG K)

160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220

TN (DEG K)

950 1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

TN (DEG K)

165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235

TN (DEG K)

900 950 1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

TN (DEG K)

170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220

TN (DEG K)

950 1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

TN (DEG K)

160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235

TN (DEG K)

950 1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

TN (DEG K)

160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230

TN (DEG K)

950 1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

TN (DEG K)

160 170 180 190 200 210 220 230 240

TN (DEG K)

950 1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

TN (DEG K)

150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

TN (DEG K)

900 950 1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

NE (CM3)

0 10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

NE (CM3)

0 2 10^5

4 10^5

6 10^5

8 10^5

10 10^5

12 10^5

14 10^5

16 10^5

NE (CM3)

0 10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

NE (CM3)

0 2 10^5

4 10^5

6 10^5

8 10^5

10 10^5

12 10^5

14 10^5

16 10^5

18 10^5

NE (CM3)

0 10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

NE (CM3)

0 2 10

4 10

6 10

8 10

10 10

12 10

14 10

16 10

18 10

NE (CM3)

0 10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

NE (CM3)

0 2 10^5

4 10^5

6 10^5

8 10^5

10 10^5

12 10^5

14 10^5

16 10^5

18 10^5

20 10^5

22 10^5

NE (CM3)

0 10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

NE (CM3)

0 2 10^5

4 10^5

6 10^5

8 10^5

10 10^5

12 10^5

14 10^5

16 10^5

18 10^5

NE (CM3)

0 10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

NE (CM3)

0 2 10^5

4 10^5

6 10^5

8 10^5

10 10^5

12 10^5

14 10^5

16 10^5

18 10^5

20 10^5

NE (CM3)

0 10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

NE (CM3)

2 10^5

4 10^5

6 10^5

8 10^5

10 10^5

12 10^5

14 10^5

16 10^5

18 10^5

FOF2 (MHz)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FOF2 (MHz)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FOF2 (MHz)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FOF2 (MHz)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

FOF2 (MHz)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FOF2 (MHz)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FOF2 (MHz)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HMF2 (KM)

280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520

HMF2 (KM)

240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

HMF2 (KM)

280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

HMF2 (KM)

240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

HMF2 (KM)

260 280 300 320 340 360 380 400 420

HMF2 (KM)

260 280 300 320 340 360 380 400 420 440

HMF2 (KM)

270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420