LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

-6

-8

HEIGHT (KM)

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

-6

-8

HEIGHT (KM)

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

-6

-8

HEIGHT (KM)

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0

2

4

-2

-4

-6

-8

HEIGHT (KM)

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0

2

4

-2

-4

-6

-8

HEIGHT (KM)

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

-6

-8

HEIGHT (KM)

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80