LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

HEIGHT (KM)

LATITUDE (DEG) 30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

HEIGHT (KM)

LATITUDE (DEG) 30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

HEIGHT (KM)

LATITUDE (DEG) 30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

CONTOUR FROM 0.0000 TO 22.000 CONTOUR INTERVAL OF 2.0000 PT(3,3)= 11.736

.0

.0

.0

.0

2.00

2.00

2.00

2.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

8.00

8.00

8.00

8.00

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

12.0

12.0

12.0

12.0

12.0

14.0

14.0

14.0

14.0

14.0

14.0

14.0

16.0

16.0

16.0

16.0

16.0

16.0

16.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

22.0

22.0

22.0

22.0

22.0

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

HEIGHT (KM)

LATITUDE (DEG) 30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

CONTOUR FROM 0.0000 TO 22.000 CONTOUR INTERVAL OF 2.0000 PT(3,3)= 11.821

.0

.0

.0

.0

.0

.0

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

8.00

8.00

8.00

8.00

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

12.0

12.0

12.0

12.0

12.0

12.0

14.0

14.0

14.0

14.0

14.0

14.0

16.0

16.0

16.0

16.0

16.0

16.0

16.0

18.0

18.0

18.0

18.0

18.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

22.0

22.0

22.0

22.0

22.0

HEIGHT (KM)

LATITUDE (DEG) 30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80