LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

6

-2

-4

-6

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

6

-2

-4

-6

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

6

-2

-4

-6

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

6

-2

-4

-6

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

6

-2

-4

-6

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

6

-2

-4

-6

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

6

-2

-4

-6

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

6

-2

-4

-6

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

6

-2

-4

-6

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

6

-2

-4

-6

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

6

-2

-4

-6

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

6

-2

-4

-6

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

6

-2

-4

-6

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

6

-2

-4

-6

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

6

-2

-4

-6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) ()

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) ()

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) ()

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) ()

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) ()

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) ()

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6

LN(P0/P) ()

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) ()

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) ()

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) ()

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

0 1 2 3 4 5

-1 -2 -3 -4 -5

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

-2

-4

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

TN (DEG K)

180.70

180.75

180.80

180.85

180.90

180.95

181.00

181.05

181.10

181.15

181.20

TN (DEG K)

331.5

332.0

332.5

333.0

333.5

334.0

334.5

335.0

335.5

336.0

TN (DEG K)

668.0

668.5

669.0

669.5

670.0

670.5

671.0

671.5

672.0

672.5

673.0

TN (DEG K)

697.5

698.0

698.5

699.0

699.5

700.0

700.5

701.0

701.5

702.0

702.5

TN (DEG K)

703.0

703.5

704.0

704.5

705.0

705.5

706.0

706.5

707.0

707.5

708.0

UN (M/S)

0 .5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

-.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0

UN (M/S)

-12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -28 -30

UN (M/S)

-12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34 -36 -38

UN (M/S)

-14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34 -36 -38

UN (M/S)

-12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34 -36 -38

VN (M/S)

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6

-.1 -.2 -.3

VN (M/S)

0 .2 .4 .6 .8

-.2 -.4 -.6 -.8 -1.0 -1.2

VN (M/S)

0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16

VN (M/S)

0 2 4

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18

VN (M/S)

0 2

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

LOG10 O2 (CM3)

12.5994

12.5996

12.5998

12.6000

12.6002

12.6004

12.6006

12.6008

12.6010

12.6012

12.6014

12.6016

12.6018

LOG10 O2 (CM3)

10.926

10.927

10.928

10.929

10.930

10.931

10.932

10.933

10.934

10.935

10.936

10.937

LOG10 O2 (CM3)

8.235

8.240

8.245

8.250

8.255

8.260

8.265

8.270

8.275

8.280

8.285

8.290

8.295

8.300

8.305

LOG10 O2 (CM3)

6.80

6.81

6.82

6.83

6.84

6.85

6.86

6.87

6.88

6.89

6.90

6.91

6.92

6.93

LOG10 O2 (CM3)

3.48

3.50

3.52

3.54

3.56

3.58

3.60

3.62

3.64

3.66

3.68

LOG10 O1 (CM3)

11.195

11.200

11.205

11.210

11.215

11.220

11.225

11.230

11.235

11.240

11.245

11.250

11.255

11.260

11.265

LOG10 O1 (CM3)

10.865

10.870

10.875

10.880

10.885

10.890

10.895

10.900

10.905

10.910

10.915

10.920

LOG10 O1 (CM3)

9.490

9.495

9.500

9.505

9.510

9.515

9.520

9.525

9.530

9.535

LOG10 O1 (CM3)

8.784

8.786

8.788

8.790

8.792

8.794

8.796

8.798

8.800

8.802

8.804

8.806

8.808

8.810

8.812

LOG10 O1 (CM3)

7.136

7.138

7.140

7.142

7.144

7.146

7.148

7.150

7.152

7.154

7.156

LOG10 N2 (CM3)

13.1827

13.1828

13.1829

13.1830

13.1831

13.1832

13.1833

13.1834

13.1835

13.1836

13.1837

13.1838

LOG10 N2 (CM3)

11.7075

11.7080

11.7085

11.7090

11.7095

11.7100

11.7105

11.7110

11.7115

LOG10 N2 (CM3)

9.405

9.410

9.415

9.420

9.425

9.430

9.435

9.440

9.445

9.450

9.455

LOG10 N2 (CM3)

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

8.26

LOG10 N2 (CM3)

5.26

5.27

5.28

5.29

5.30

5.31

5.32

5.33

5.34

5.35

5.36

5.37

5.38

5.39

5.40

LOG10 NO (CM3)

6.910

6.915

6.920

6.925

6.930

6.935

6.940

6.945

6.950

6.955

6.960

LOG10 NO (CM3)

7.51

7.52

7.53

7.54

7.55

7.56

7.57

7.58

7.59

7.60

LOG10 NO (CM3)

5.68

5.70

5.72

5.74

5.76

5.78

5.80

5.82

5.84

LOG10 NO (CM3)

4.38

4.40

4.42

4.44

4.46

4.48

4.50

4.52

4.54

4.56

4.58

4.60

4.62

4.64

4.66

LOG10 NO (CM3)

1.25

1.30

1.35

1.40

1.45

1.50

1.55

1.60

1.65

LOG10 N4S (CM3)

5.138

5.140

5.142

5.144

5.146

5.148

5.150

5.152

5.154

5.156

5.158

LOG10 N4S (CM3)

5.74

5.75

5.76

5.77

5.78

5.79

5.80

5.81

5.82

5.83

LOG10 N4S (CM3)

6.94

6.95

6.96

6.97

6.98

6.99

7.00

7.01

7.02

7.03

7.04

LOG10 N4S (CM3)

6.430

6.435

6.440

6.445

6.450

6.455

6.460

6.465

6.470

6.475

6.480

6.485

LOG10 N4S (CM3)

5.020

5.022

5.024

5.026

5.028

5.030

5.032

5.034

5.036

5.038

5.040

5.042

LOG10 HE (CM3)

8.204

8.205

8.206

8.207

8.208

8.209

8.210

8.211

8.212

8.213

8.214

8.215

8.216

LOG10 HE (CM3)

6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

LOG10 HE (CM3)

5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1

LOG10 HE (CM3)

5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

LOG10 HE (CM3)

5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6

FLX_ARG ()

0 -2 10^{-16} -4 10^{-16} -6 10^{-16} -8 10^{-16} -10 10^{-16} -12 10^{-16} -14 10^{-16} -16 10^{-16} -18 10^{-16}

FLX_ARG ()

0 -2 10^{-16} -4 10^{-16} -6 10^{-16} -8 10^{-16} -10 10^{-16} -12 10^{-16} -14 10^{-16} -16 10^{-16} -18 10^{-16}

FLX_ARG ()

0 -2 10^{-16} -4 10^{-16} -6 10^{-16} -8 10^{-16} -10 10^{-16} -12 10^{-16} -14 10^{-16} -16 10^{-16} -18 10^{-16}

FLX_ARG ()

0 -2 10^{-16} -4 10^{-16} -6 10^{-16} -8 10^{-16} -10 10^{-16} -12 10^{-16} -14 10^{-16} -16 10^{-16} -18 10^{-16}

FLX_ARG ()

0 -2 10^{-16} -4 10^{-16} -6 10^{-16} -8 10^{-16} -10 10^{-16} -12 10^{-16} -14 10^{-16} -16 10^{-16} -18 10^{-16}

FLX_HE ()

0 10 10^{-19}

20 10^{-19}

30 10^{-19}

40 10^{-19}

50 10^{-19}

60 10^{-19}

70 10^{-19}

-10 10^{-19} -20 10^{-19} -30 10^{-19}

FLX_HE ()

0 10 10

20 10

30 10

40 10

50 10

60 10

70 10

-10 10 -20 10 -30 10

FLX_HE ()

0 10 10^{-19}

20 10^{-19}

30 10^{-19}

40 10^{-19}

50 10^{-19}

60 10^{-19}

70 10^{-19}

-10 10^{-19} -20 10^{-19} -30 10^{-19}

FLX_HE ()

0 10 10^{-19}

20 10^{-19}

30 10^{-19}

40 10^{-19}

50 10^{-19}

60 10^{-19}

70 10^{-19}

-10 10^{-19} -20 10^{-19} -30 10^{-19}

FLX_HE ()

0 10 10^{-19}

20 10^{-19}

30 10^{-19}

40 10^{-19}

50 10^{-19}

60 10^{-19}

70 10^{-19}

-10 10^{-19} -20 10^{-19} -30 10^{-19}

LOG10 AR (CM3)

11.1994

11.1996

11.1998

11.2000

11.2002

11.2004

11.2006

11.2008

11.2010

11.2012

11.2014

LOG10 AR (CM3)

9.31

9.32

9.33

9.34

9.35

9.36

9.37

9.38

9.39

9.40

9.41

9.42

LOG10 AR (CM3)

6.08

6.10

6.12

6.14

6.16

6.18

6.20

6.22

6.24

6.26

6.28

6.30

6.32

LOG10 AR (CM3)

4.30

4.32

4.34

4.36

4.38

4.40

4.42

4.44

4.46

4.48

4.50

4.52

4.54

4.56

4.58

4.60

4.62

4.64

4.66

LOG10 AR (CM3)

.10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 .55 .60 .65

LOG10 NE (CM3)

3.854

3.855

3.856

3.857

3.858

3.859

3.860

3.861

3.862

LOG10 NE (CM3)

4.559

4.560

4.561

4.562

4.563

4.564

4.565

4.566

4.567

4.568

4.569

LOG10 NE (CM3)

4.915

4.920

4.925

4.930

4.935

4.940

4.945

4.950

4.955

4.960

4.965

LOG10 NE (CM3)

5.20

5.22

5.24

5.26

5.28

5.30

5.32

5.34

5.36

5.38

5.40

LOG10 NE (CM3)

4.86

4.88

4.90

4.92

4.94

4.96

4.98

5.00

5.02

5.04

5.06

TE (DEG K)

174.26

174.28

174.30

174.32

174.34

174.36

174.38

174.40

174.42

174.44

174.46

174.48

174.50

174.52

174.54

174.56

174.58

TE (DEG K)

349.5

350.0

350.5

351.0

351.5

352.0

352.5

353.0

353.5

354.0

TE (DEG K)

1380

1390

1400

1410

1420

1430

1440

1450

1460

1470

TE (DEG K)

1640

1660

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

TE (DEG K)

2060

2080

2100

2120

2140

2160

2180

2200

2220

2240

TI (DEG K)

174.24

174.26

174.28

174.30

174.32

174.34

174.36

174.38

174.40

174.42

174.44

174.46

174.48

174.50

174.52

174.54

174.56

174.58

TI (DEG K)

349.5

350.0

350.5

351.0

351.5

352.0

352.5

353.0

353.5

TI (DEG K)

677.0

677.5

678.0

678.5

679.0

679.5

680.0

680.5

681.0

681.5

682.0

682.5

TI (DEG K)

720.5

721.0

721.5

722.0

722.5

723.0

723.5

724.0

724.5

725.0

725.5

TI (DEG K)

990 992 994 996 998 1000

1002

1004

1006

1008

1010

1012

1014

TEC ()

40 10^{11}

42 10^{11}

44 10^{11}

46 10^{11}

48 10^{11}

50 10^{11}

52 10^{11}

54 10^{11}

56 10^{11}

58 10^{11}

LOG10 O2P (CM3)

3.708

3.710

3.712

3.714

3.716

3.718

3.720

3.722

3.724

3.726

3.728

3.730

3.732

LOG10 O2P (CM3)

4.125

4.130

4.135

4.140

4.145

4.150

4.155

4.160

4.165

4.170

LOG10 O2P (CM3)

4.115

4.120

4.125

4.130

4.135

4.140

4.145

4.150

4.155

LOG10 O2P (CM3)

3.08

3.10

3.12

3.14

3.16

3.18

3.20

3.22

3.24

3.26

3.28

LOG10 O2P (CM3)

0 .05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45

OMEGA (S-1)

-20 10^{-9} -22 10^{-9} -24 10^{-9} -26 10^{-9} -28 10^{-9} -30 10^{-9} -32 10^{-9} -34 10^{-9} -36 10^{-9} -38 10^{-9} -40 10^{-9} -42 10^{-9} -44 10^{-9}

OMEGA (S-1)

30 10^{-9}

32 10^{-9}

34 10^{-9}

36 10^{-9}

38 10^{-9}

40 10^{-9}

42 10^{-9}

44 10^{-9}

46 10^{-9}

48 10^{-9}

50 10^{-9}

52 10^{-9}

54 10^{-9}

56 10^{-9}

58 10^{-9}

OMEGA (S-1)

60 10^{-9}

65 10^{-9}

70 10^{-9}

75 10^{-9}

80 10^{-9}

85 10^{-9}

90 10^{-9}

95 10^{-9}

100 10^{-9}

105 10^{-9}

110 10^{-9}

115 10^{-9}

OMEGA (S-1)

65 10^{-9}

70 10^{-9}

75 10^{-9}

80 10^{-9}

85 10^{-9}

90 10^{-9}

95 10^{-9}

100 10^{-9}

105 10^{-9}

110 10^{-9}

OMEGA (S-1)

70 10^{-9}

75 10^{-9}

80 10^{-9}

85 10^{-9}

90 10^{-9}

95 10^{-9}

100 10^{-9}

105 10^{-9}

110 10^{-9}

115 10^{-9}

POTEN (VOLTS)

0 200 400 600 800 1000

1200

1400

-200 -400 -600

POTEN (VOLTS)

0 200 400 600 800 1000

1200

1400

-200 -400 -600

POTEN (VOLTS)

0 200 400 600 800 1000

1200

-200 -400 -600

POTEN (VOLTS)

0 200 400 600 800 1000

1200

-200 -400 -600

POTEN (VOLTS)

0 200 400 600 800 1000

1200

-200 -400 -600

UI_ExB (cm/s)

-600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -3000

UI_ExB (cm/s)

-600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -3000 -3200

UI_ExB (cm/s)

-400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800 -3000

UI_ExB (cm/s)

-400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600 -2800

UI_ExB (cm/s)

-400 -600 -800 -1000 -1200 -1400 -1600 -1800 -2000 -2200 -2400 -2600

VI_ExB (cm/s)

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310

VI_ExB (cm/s)

130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

VI_ExB (cm/s)

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

VI_ExB (cm/s)

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

VI_ExB (cm/s)

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230

WI_ExB (cm/s)

-35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85

WI_ExB (cm/s)

-40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85

WI_ExB (cm/s)

-45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85

WI_ExB (cm/s)

-40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85

WI_ExB (cm/s)

-45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90

DEN (g/cm3)

10480 10^{-13}

10482 10^{-13}

10484 10^{-13}

10486 10^{-13}

10488 10^{-13}

10490 10^{-13}

10492 10^{-13}

10494 10^{-13}

10496 10^{-13}

10498 10^{-13}

10500 10^{-13}

10502 10^{-13}

10504 10^{-13}

10506 10^{-13}

DEN (g/cm3)

3442 10

3444 10

3446 10

3448 10

3450 10

3452 10

3454 10

3456 10

3458 10

3460 10

3462 10

3464 10

3466 10

3468 10

3470 10

DEN (g/cm3)

2515 10^{-16}

2520 10^{-16}

2525 10^{-16}

2530 10^{-16}

2535 10^{-16}

2540 10^{-16}

2545 10^{-16}

2550 10^{-16}

2555 10^{-16}

2560 10^{-16}

2565 10^{-16}

2570 10^{-16}

2575 10^{-16}

2580 10^{-16}

DEN (g/cm3)

2770 10^{-17}

2780 10^{-17}

2790 10^{-17}

2800 10^{-17}

2810 10^{-17}

2820 10^{-17}

2830 10^{-17}

2840 10^{-17}

2850 10^{-17}

2860 10^{-17}

DEN (g/cm3)

385 10^{-18}

390 10^{-18}

395 10^{-18}

400 10^{-18}

405 10^{-18}

410 10^{-18}

415 10^{-18}

420 10^{-18}

425 10^{-18}

430 10^{-18}

435 10^{-18}

440 10^{-18}

QJOULE (erg/g/s)

.30 .32 .34 .36 .38 .40 .42 .44 .46

QJOULE (erg/g/s)

255 260 265 270 275 280 285 290 295

QJOULE (erg/g/s)

2660

2680

2700

2720

2740

2760

2780

2800

2820

2840

2860

QJOULE (erg/g/s)

7300

7400

7500

7600

7700

7800

7900

8000

8100

8200

8300

QJOULE (erg/g/s)

5200

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

6800

7000

Z (KM)

96.3700

96.3705

96.3710

96.3715

96.3720

96.3725

96.3730

96.3735

96.3740

96.3745

96.3750

96.3755

96.3760

Z (KM)

114.44

114.45

114.46

114.47

114.48

114.49

114.50

114.51

114.52

114.53

114.54

114.55

114.56

Z (KM)

192.0

192.1

192.2

192.3

192.4

192.5

192.6

192.7

192.8

192.9

193.0

193.1

193.2

193.3

Z (KM)

252.6

252.8

253.0

253.2

253.4

253.6

253.8

254.0

254.2

254.4

254.6

254.8

255.0

255.2

255.4

255.6

255.8

256.0

256.2

Z (KM)

405 406 407 408 409 410 411 412 413

ZG (KM)

96.3700

96.3705

96.3710

96.3715

96.3720

96.3725

96.3730

96.3735

96.3740

96.3745

96.3750

96.3755

96.3760

ZG (KM)

114.44

114.45

114.46

114.47

114.48

114.49

114.50

114.51

114.52

114.53

114.54

114.55

114.56

ZG (KM)

192.0

192.1

192.2

192.3

192.4

192.5

192.6

192.7

192.8

192.9

193.0

193.1

193.2

193.3

ZG (KM)

252.8

253.0

253.2

253.4

253.6

253.8

254.0

254.2

254.4

254.6

254.8

255.0

255.2

255.4

255.6

255.8

256.0

256.2

ZG (KM)

411.0

411.5

412.0

412.5

413.0

413.5

414.0

414.5

415.0

415.5

416.0

416.5

417.0