LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

NEUTRAL TEMPERATURE

0

2

4

6

-2

-4

-6

-8 0 -.2 -.4 -.6 -.8 -1.0

-1.2

-1.4

-1.6 .2

LN(P0/P) (INTERFACES)

NEUTRAL TEMPERATURE

0

2

4

6

-2

-4

-6

-8 0 -.2 -.4 -.6 -.8 .2 .4 .6 .8 1.0 1.2 1.4

LN(P0/P) (INTERFACES)

NEUTRAL TEMPERATURE

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 -.2 -.6 -1.0

-1.4

-1.8

-2.2 .2 .4

LN(P0/P) (INTERFACES)

NEUTRAL TEMPERATURE

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 -.1 -.3 -.5 -.7 -.9 -1.1

-1.3 .1

LN(P0/P) (INTERFACES)

NEUTRAL ZONAL WIND

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 -.1 -.2 -.3 .1 .2 .3 .4 .5 .6

LN(P0/P) (INTERFACES)

NEUTRAL ZONAL WIND

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 -.2 -.6 -1.0

-1.4 .2 .4 .6 .8 1.2

LN(P0/P) (INTERFACES)

NEUTRAL ZONAL WIND

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 -.2 .2 .4 .6 .8 1.0 1.4 1.8 2.2

LN(P0/P) (INTERFACES)

NEUTRAL ZONAL WIND

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 -.1 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9

LN(P0/P) (INTERFACES)

NEUTRAL MERIDIONAL WIND

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 -.1 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1.1

LN(P0/P) (INTERFACES)

NEUTRAL MERIDIONAL WIND

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 -.5 .5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

LN(P0/P) (INTERFACES)

NEUTRAL MERIDIONAL WIND

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 -.1 -.3 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9

LN(P0/P) (INTERFACES)

NEUTRAL MERIDIONAL WIND

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 -.05 .05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

MOLECULAR OXYGEN

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 .05 .15 .25 .35 .45 .55 .65

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

MOLECULAR OXYGEN

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -.05 .05 .15 .25 .35 .45

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

MOLECULAR OXYGEN

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -.1 -.3 -.5 .1 .2 .3 .4 .5 .6

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

MOLECULAR OXYGEN

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -.02 .02 .06 .10 .14 .18 .22

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

ATOMIC OXYGEN

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -.02

-.06

-.10 .02 .06 .10 .14

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

ATOMIC OXYGEN

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -.10

-.20

-.30 .05 .15 .25 .35

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

ATOMIC OXYGEN

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -.1 -.2 -.3 -.4 -.5 .1 .2 .3 .4

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

ATOMIC OXYGEN

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -.02 .01 .03 .05 .07 .09 .11

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

N4S

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -.1 -.2 -.3 -.4 -.5 -.6 -.7 -.8 -.9 .1

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

N4S

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -.05

-.15

-.25

-.35 .05 .10 .15

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

N4S

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -.05

-.10

-.15

-.20

-.25

-.30 .05 .10

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

N4S

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -.10

-.20

-.30

-.40

-.50

-.60 .05

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

NITRIC OXIDE

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

NITRIC OXIDE

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

NITRIC OXIDE

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -.1 -.2 -.3 -.4 -.5 -.6 -.7 -.8 .1 .2

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

NITRIC OXIDE

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -.04

-.08

-.12

-.16

-.20

-.24 .02

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

O+ ION

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 2

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

O+ ION

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 1

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

O+ ION

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -.2 -.6 -1.0

-1.4

-1.8

-2.2 .2 .4

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

O+ ION

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11 -13 1

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

N2D

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -2 2 4 6 8 10 12 14 16

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

N2D

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

N2D

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -.2 -.4 -.6 .2 .4 .6 .8 1.0 1.2 1.4

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

N2D

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -.5 .5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

ION TEMPERATURE

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -2 -6 -10 -14 -18 2 4 6 8 10

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

ION TEMPERATURE

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 5 10

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

ION TEMPERATURE

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 2

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

ION TEMPERATURE

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -1 1 2 3 4 5 6 7 8

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

ELECTRON TEMPERATURE

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 10

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

ELECTRON TEMPERATURE

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -20 20 40 60 80 100 120 140 160

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

ELECTRON TEMPERATURE

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -2 2 4 6 8 10 12 14 16 18

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

ELECTRON TEMPERATURE

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -2 -6 -10 -14 -18 -22 -26 -30 2

LN(P0/P) (INTERFACES)

ELECTRON DENSITY

0

2

4

6

-2

-4

-6

-8 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11 -13 1

LN(P0/P) (INTERFACES)

ELECTRON DENSITY

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 1

LN(P0/P) (INTERFACES)

ELECTRON DENSITY

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 -.2 -.6 -1.0

-1.4

-1.8

-2.2 .2

LN(P0/P) (INTERFACES)

ELECTRON DENSITY

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11 -13 1

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

O2+ ION

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

O2+ ION

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -5 5 10 15 20 25 30 35 40

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

O2+ ION

0 1 2 3 4 5 6 7

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -.1 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1.0

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

O2+ ION

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 0 -.2 -.6 -1.0

-1.4

-1.8 .2 .4

LN(P0/P) (INTERFACES)

VERTICAL MOTION

0

2

4

6

-2

-4

-6

-8 0 -5 10^{-8}

-15 10^{-8} 5 10^{-8} 15 10^{-8} 25 10^{-8} 35 10^{-8}

LN(P0/P) (INTERFACES)

VERTICAL MOTION

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 -10^{-7}

-3 10^{-7}

-5 10^{-7} 10^{-7} 2 10^{-7} 4 10^{-7}

LN(P0/P) (INTERFACES)

VERTICAL MOTION

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 -10^{-7} 10^{-7} 2 10^{-7} 4 10^{-7} 6 10^{-7}

LN(P0/P) (INTERFACES)

VERTICAL MOTION

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 20 10^{-9} 40 10^{-9} 60 10^{-9} 80 10^{-9} 110 10^{-9}

LN(P0/P) (INTERFACES)

GEOPOTENTIAL HEIGHT

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 -.05

-.15

-.25

-.35

-.45

-.55 .05

LN(P0/P) (INTERFACES)

GEOPOTENTIAL HEIGHT

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 -.02

-.04

-.06 .02 .04 .06 .08 .10 .12

LN(P0/P) (INTERFACES)

GEOPOTENTIAL HEIGHT

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 -.10

-.20

-.30

-.40

-.50

-.60 .05

LN(P0/P) (INTERFACES)

GEOPOTENTIAL HEIGHT

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 0 -.05

-.15

-.25

-.35

-.45 .05

LN(P0/P) (INTERFACES)

ELECTRIC POTENTIAL

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 13.2 13.6 14.0 14.4 14.8 15.2 15.6 16.0 16.4

LN(P0/P) (INTERFACES)

ELECTRIC POTENTIAL

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 9.0 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5

LN(P0/P) (INTERFACES)

ELECTRIC POTENTIAL

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 -2.6

-3.0

-3.4

-3.8

-4.2

-4.6

LN(P0/P) (INTERFACES)

ELECTRIC POTENTIAL

0

2

4

6

8

-2

-4

-6

-8 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2