LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LATITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LATITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (MIDPOINTS)

LONGITUDE (DEG)

0 1 2 3 4 5 6

-1 -2 -3 -4 -5 -6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150

LN(P0/P) (INTERFACES)

LONGITUDE (DEG)

0

2

4

6

-2

-4

-6 0 -50 -100

-150 50 100 150