HEIGHT (KM)

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

HEIGHT (KM)

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

HEIGHT (KM)

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

HEIGHT (KM)

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

-2

WI (M/S)

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50

WI (M/S)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-1

WI (M/S)

0 2 4 6 8

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22

WI (M/S)

-12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22

WI (M/S)

0 2 4 6 8

-2 -4 -6 -8 -10 -12

WI (M/S)

0 10 20 30 40 50

-10 -20 -30

WI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

-10 -20 -30 -40

HMF2 (KM)

340 350 360 370 380 390 400 410 420

HMF2 (KM)

335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395

HMF2 (KM)

400 402 404 406 408 410 412 414 416 418

HMF2 (KM)

470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610

FOF2 (MHz)

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5

FOF2 (MHz)

8.8 9.0 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0

10.2

10.4

10.6

10.8

11.0

11.2

11.4

11.6

11.8

12.0

12.2

FOF2 (MHz)

11.8

12.0

12.2

12.4

12.6

12.8

13.0

13.2

13.4

13.6

13.8

14.0

14.2

FOF2 (MHz)

8.94

8.96

8.98

9.00

9.02

9.04

9.06

9.08

9.10

9.12

9.14

9.16

9.18