TN (DEG K)

170 180 190 200 210 220 230 240 250

TN (DEG K)

190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310

TN (DEG K)

240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390

TN (DEG K)

300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450

TN (DEG K)

900 950 1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

TN (DEG K)

180 190 200 210 220 230 240

TN (DEG K)

190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310

TN (DEG K)

250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370

TN (DEG K)

310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450

TN (DEG K)

900 950 1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

TN (DEG K)

180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280

TN (DEG K)

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

TN (DEG K)

240 260 280 300 320 340 360 380 400 420

TN (DEG K)

260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

TN (DEG K)

950 1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

TN (DEG K)

170 180 190 200 210 220 230 240 250

TN (DEG K)

190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320

TN (DEG K)

200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420

TN (DEG K)

240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480

TN (DEG K)

950 1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

TN (DEG K)

185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250

TN (DEG K)

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

TN (DEG K)

250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380

TN (DEG K)

310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460

TN (DEG K)

900 950 1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

TN (DEG K)

210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244

TN (DEG K)

260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315

TN (DEG K)

300 310 320 330 340 350 360 370 380 390

TN (DEG K)

350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460

TN (DEG K)

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

TN (DEG K)

215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270

TN (DEG K)

265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330

TN (DEG K)

310 320 330 340 350 360 370 380 390 400

TN (DEG K)

360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460

TN (DEG K)

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

TN (DEG K)

205 210 215 220 225 230 235 240

TN (DEG K)

230 240 250 260 270 280 290 300 310

TN (DEG K)

270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380

TN (DEG K)

300 320 340 360 380 400 420 440 460

TN (DEG K)

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

TN (DEG K)

170 180 190 200 210 220 230 240

TN (DEG K)

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

TN (DEG K)

230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370

TN (DEG K)

280 300 320 340 360 380 400 420 440 460

TN (DEG K)

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

TN (DEG K)

160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

TN (DEG K)

180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

TN (DEG K)

220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

TN (DEG K)

300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

TN (DEG K)

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

TN (DEG K)

190 195 200 205 210 215 220 225 230 235

TN (DEG K)

215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275

TN (DEG K)

270 280 290 300 310 320 330 340 350

TN (DEG K)

310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440

TN (DEG K)

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 -200

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140

-20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 -200

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140

-20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140

-20 -40 -60 -80 -100 -120 -140

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140 160

-20 -40 -60 -80

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120

-20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120

-20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140

-20 -40 -60 -80 -100 -120 -140

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120

-20 -40 -60 -80 -100 -120 -140

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140

-20 -40 -60

UN (M/S)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120

-20 -40 -60 -80 -100 -120

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120

-20 -40 -60 -80 -100 -120 -140

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120

-20 -40 -60 -80 -100 -120 -140

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140

-20 -40 -60 -80

UN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70

-10 -20 -30 -40 -50 -60

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40 -60 -80 -100

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40 -60 -80 -100 -120

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40 -60 -80 -100 -120 -140

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140

-20 -40 -60

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140

-20 -40 -60 -80 -100 -120

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140

-20 -40 -60 -80 -100 -120

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140

-20 -40 -60 -80 -100

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140

-20 -40 -60 -80

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120

-20 -40 -60

UN (M/S)

20 30 40 50 60 70 80 90 100

UN (M/S)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

UN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

UN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

-10

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140 160

-20 -40 -60 -80

UN (M/S)

30 40 50 60 70 80 90 100 110

UN (M/S)

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

UN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

UN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

UN (M/S)

0 50 100 150 200

-50 -100 -150 -200 -250

UN (M/S)

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

UN (M/S)

20 30 40 50 60 70 80

UN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70

-10

UN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70

-10 -20

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

-20 -40 -60 -80 -100 -120

UN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

UN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

-10 -20

UN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

-10 -20 -30 -40 -50 -60

UN (M/S)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80 -100 -120

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

-20 -40 -60 -80 -100 -120

UN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70

-10 -20 -30 -40

UN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60

-10 -20 -30 -40 -50 -60

UN (M/S)

0 10 20 30 40

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80

UN (M/S)

0 10 20 30 40 50

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140 160

-20 -40 -60 -80 -100 -120 -140

UN (M/S)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

UN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70

-10 -20

UN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60

-10 -20 -30 -40

UN (M/S)

0 10 20 30 40

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80

UN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

-20 -40 -60 -80 -100 -120

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120

-20 -40 -60 -80 -100 -120

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140 160

-20 -40 -60 -80 -100 -120

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140

-20 -40 -60 -80 -100 -120

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120

-20 -40 -60 -80

VN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

-10 -20 -30 -40 -50 -60

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40 -60 -80 -100

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140

-20 -40 -60 -80 -100 -120

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140

-20 -40 -60 -80 -100 -120

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120

-20 -40 -60 -80 -100

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40 -60 -80

VN (M/S)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80 -100

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40 -60 -80 -100

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120

-20 -40 -60 -80 -100 -120

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120

-20 -40 -60 -80 -100 -120

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40 -60

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40 -60 -80

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120

-20 -40 -60 -80

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120

-20 -40 -60 -80 -100 -120

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120

-20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160

VN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

-10 -20 -30

VN (M/S)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40 -60

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40 -60

VN (M/S)

0 10 20 30 40

-10 -20 -30 -40

VN (M/S)

0 10 20 30 40 50

-10 -20 -30 -40 -50 -60

VN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70

VN (M/S)

0 20 40 60

-20 -40 -60 -80 -100

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

-20 -40 -60 -80

VN (M/S)

0 10 20 30 40 50

-10 -20 -30 -40 -50

VN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60

-10 -20 -30 -40 -50 -60

VN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40 -60

VN (M/S)

0 50 100 150 200 250 300 350

-50 -100

VN (M/S)

0 5 10 15 20 25 30 35

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

VN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60

-10 -20 -30 -40 -50 -60

VN (M/S)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80 -100

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40 -60 -80 -100

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

-20 -40

VN (M/S)

0 10 20 30 40 50

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80

VN (M/S)

0 20 40 60

-20 -40 -60 -80 -100

VN (M/S)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80 -100

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120

-20 -40 -60 -80 -100

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120

-20 -40 -60

VN (M/S)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

VN (M/S)

0 20 40 60

-20 -40 -60 -80 -100

VN (M/S)

0 20 40 60

-20 -40 -60 -80

VN (M/S)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40

VN (M/S)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

-5 -10 -15 -20 -25

VN (M/S)

0 10 20 30 40 50

-10 -20 -30 -40 -50 -60

VN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60

-10 -20 -30 -40 -50 -60

VN (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70

-10 -20 -30 -40 -50 -60

VN (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140

-20

OMEGA (S-1)

0 .00002

.00004

.00006

.00008

-.00002

-.00004

-.00006

-.00008

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

.00005

.00006

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004 -.00005 -.00006 -.00007

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

.00005

.00006

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004 -.00005 -.00006

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

.00005

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004 -.00005

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004 -.00005 -.00006 -.00007

OMEGA (S-1)

0 .00002

.00004

.00006

.00008

-.00002

-.00004

-.00006

-.00008

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

.00005

.00006

.00007

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004 -.00005 -.00006 -.00007

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

.00005

.00006

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004 -.00005 -.00006

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

.00005

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004 -.00005 -.00006

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

.00005

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004 -.00005 -.00006 -.00007

OMEGA (S-1)

0 .00002

.00004

.00006

.00008

.00010

-.00002 -.00004 -.00006 -.00008 -.00010

OMEGA (S-1)

0 .00002

.00004

.00006

.00008

.00010

-.00002 -.00004 -.00006 -.00008 -.00010

OMEGA (S-1)

0 .00002

.00004

.00006

.00008

.00010

.00012

-.00002 -.00004 -.00006 -.00008

OMEGA (S-1)

0 .00002

.00004

.00006

.00008

.00010

-.00002 -.00004 -.00006 -.00008

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004 -.00005 -.00006

OMEGA (S-1)

0 .00002

.00004

.00006

.00008

-.00002 -.00004 -.00006 -.00008 -.00010

OMEGA (S-1)

0 .00002

.00004

.00006

.00008

.00010

.00012

-.00002 -.00004 -.00006 -.00008 -.00010

OMEGA (S-1)

0 .00002

.00004

.00006

.00008

.00010

.00012

-.00002 -.00004 -.00006 -.00008

OMEGA (S-1)

0 .00002

.00004

.00006

.00008

.00010

-.00002 -.00004 -.00006 -.00008

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004 -.00005 -.00006

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

.00005

.00006

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004 -.00005 -.00006 -.00007

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

.00005

.00006

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004 -.00005 -.00006

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

.00005

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004 -.00005 -.00006

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

.00005

.00006

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004 -.00005 -.00006

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

.00005

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004 -.00005 -.00006

OMEGA (S-1)

0 5 10^{-6}

10 10^{-6}

15 10^{-6}

20 10^{-6}

25 10^{-6}

-5 10^{-6} -10 10^{-6} -15 10^{-6} -20 10^{-6} -25 10^{-6}

OMEGA (S-1)

0 5 10^{-6}

10 10^{-6}

15 10^{-6}

20 10^{-6}

25 10^{-6}

-5 10^{-6} -10 10^{-6} -15 10^{-6} -20 10^{-6} -25 10^{-6} -30 10^{-6}

OMEGA (S-1)

0 5 10^{-6}

10 10^{-6}

15 10^{-6}

20 10^{-6}

25 10^{-6}

30 10^{-6}

35 10^{-6}

-5 10^{-6} -10 10^{-6} -15 10^{-6} -20 10^{-6} -25 10^{-6} -30 10^{-6} -35 10^{-6}

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

-.00001

-.00002

-.00003

-.00004

OMEGA (S-1)

0 .00002

.00004

.00006

.00008

.00010

-.00002 -.00004 -.00006 -.00008 -.00010 -.00012

OMEGA (S-1)

0 5 10^{-6}

10 10^{-6}

15 10^{-6}

20 10^{-6}

25 10^{-6}

30 10^{-6}

-5 10^{-6} -10 10^{-6} -15 10^{-6} -20 10^{-6} -25 10^{-6} -30 10^{-6}

OMEGA (S-1)

0 5 10^{-6}

10 10^{-6}

15 10^{-6}

20 10^{-6}

25 10^{-6}

30 10^{-6}

35 10^{-6}

40 10^{-6}

-5 10^{-6} -10 10^{-6} -15 10^{-6} -20 10^{-6} -25 10^{-6} -30 10^{-6} -35 10^{-6}

OMEGA (S-1)

0 5 10^{-6}

10 10^{-6}

15 10^{-6}

20 10^{-6}

25 10^{-6}

30 10^{-6}

35 10^{-6}

40 10^{-6}

-5 10^{-6} -10 10^{-6} -15 10^{-6} -20 10^{-6} -25 10^{-6} -30 10^{-6}

OMEGA (S-1)

0 5 10^{-6}

10 10^{-6}

15 10^{-6}

20 10^{-6}

25 10^{-6}

30 10^{-6}

35 10^{-6}

40 10^{-6}

-5 10^{-6} -10 10^{-6} -15 10^{-6} -20 10^{-6} -25 10^{-6} -30 10^{-6}

OMEGA (S-1)

0 .00002

.00004

.00006

-.00002 -.00004 -.00006 -.00008 -.00010 -.00012

OMEGA (S-1)

0 5 10^{-6}

10 10^{-6}

15 10^{-6}

20 10^{-6}

25 10^{-6}

30 10^{-6}

35 10^{-6}

40 10^{-6}

-5 10^{-6} -10 10^{-6} -15 10^{-6} -20 10^{-6} -25 10^{-6} -30 10^{-6}

OMEGA (S-1)

0 5 10

10 10

15 10

20 10

25 10

30 10

35 10

40 10

-5 10 -10 10 -15 10 -20 10 -25 10 -30 10

OMEGA (S-1)

0 5 10^{-6}

10 10^{-6}

15 10^{-6}

20 10^{-6}

25 10^{-6}

30 10^{-6}

35 10^{-6}

40 10^{-6}

-5 10^{-6} -10 10^{-6} -15 10^{-6} -20 10^{-6} -25 10^{-6} -30 10^{-6}

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

.00005

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004

OMEGA (S-1)

0 .00002

.00004

.00006

.00008

.00010

.00012

-.00002 -.00004 -.00006 -.00008 -.00010

OMEGA (S-1)

0 5 10^{-6}

10 10^{-6}

15 10^{-6}

20 10^{-6}

25 10^{-6}

30 10^{-6}

35 10^{-6}

40 10^{-6}

-5 10^{-6} -10 10^{-6} -15 10^{-6} -20 10^{-6} -25 10^{-6} -30 10^{-6} -35 10^{-6}

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

.00005

-.00001

-.00002

-.00003

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

.00005

.00006

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004 -.00005

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

.00005

.00006

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004 -.00005 -.00006

OMEGA (S-1)

0 .00002

.00004

.00006

.00008

-.00002 -.00004 -.00006 -.00008 -.00010

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

.00005

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

.00005

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004 -.00005

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

.00005

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004 -.00005

OMEGA (S-1)

0 .00002

.00004

.00006

.00008

-.00002 -.00004 -.00006 -.00008 -.00010

OMEGA (S-1)

0 5 10

10 10

15 10

20 10

25 10

30 10

35 10

40 10

45 10

-5 10 -10 10 -15 10 -20 10 -25 10

OMEGA (S-1)

0 5 10^{-6}

10 10^{-6}

15 10^{-6}

20 10^{-6}

25 10^{-6}

30 10^{-6}

35 10^{-6}

-5 10^{-6} -10 10^{-6} -15 10^{-6} -20 10^{-6}

OMEGA (S-1)

0 5 10^{-6}

10 10^{-6}

15 10^{-6}

20 10^{-6}

25 10^{-6}

30 10^{-6}

35 10^{-6}

-5 10^{-6} -10 10^{-6} -15 10^{-6} -20 10^{-6} -25 10^{-6} -30 10^{-6} -35 10^{-6}

OMEGA (S-1)

0 .00001

.00002

.00003

.00004

.00005

-.00001 -.00002 -.00003 -.00004

OMEGA (S-1)

0 .00002

.00004

.00006

.00008

.00010

-.00002 -.00004 -.00006 -.00008

LOG10 O2 (CM3)

11.80

11.82

11.84

11.86

11.88

11.90

11.92

11.94

11.96

11.98

12.00

12.02

12.04

12.06

12.08

12.10

12.12

12.14

12.16

LOG10 O2 (CM3)

11.35

11.40

11.45

11.50

11.55

11.60

11.65

11.70

11.75

LOG10 O2 (CM3)

10.95

11.00

11.05

11.10

11.15

11.20

11.25

11.30

11.35

LOG10 O2 (CM3)

10.64

10.66

10.68

10.70

10.72

10.74

10.76

10.78

10.80

10.82

10.84

10.86

10.88

10.90

10.92

10.94

10.96

10.98

LOG10 O2 (CM3)

5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

LOG10 O2 (CM3)

11.80

11.82

11.84

11.86

11.88

11.90

11.92

11.94

11.96

11.98

12.00

12.02

12.04

12.06

12.08

12.10

12.12

12.14

12.16

LOG10 O2 (CM3)

11.30

11.35

11.40

11.45

11.50

11.55

11.60

11.65

11.70

11.75

LOG10 O2 (CM3)

10.95

11.00

11.05

11.10

11.15

11.20

11.25

11.30

11.35

LOG10 O2 (CM3)

10.64

10.66

10.68

10.70

10.72

10.74

10.76

10.78

10.80

10.82

10.84

10.86

10.88

10.90

10.92

10.94

10.96

LOG10 O2 (CM3)

5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1

LOG10 O2 (CM3)

11.75

11.80

11.85

11.90

11.95

12.00

12.05

12.10

12.15

12.20

LOG10 O2 (CM3)

11.25

11.30

11.35

11.40

11.45

11.50

11.55

11.60

11.65

11.70

11.75

11.80

LOG10 O2 (CM3)

10.90

10.95

11.00

11.05

11.10

11.15

11.20

11.25

11.30

11.35

11.40

LOG10 O2 (CM3)

10.55

10.60

10.65

10.70

10.75

10.80

10.85

10.90

10.95

11.00

11.05

11.10

LOG10 O2 (CM3)

6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3

LOG10 O2 (CM3)

11.82

11.84

11.86

11.88

11.90

11.92

11.94

11.96

11.98

12.00

12.02

12.04

12.06

12.08

12.10

12.12

12.14

12.16

12.18

LOG10 O2 (CM3)

11.30

11.35

11.40

11.45

11.50

11.55

11.60

11.65

11.70

11.75

11.80

11.85

LOG10 O2 (CM3)

10.90

10.95

11.00

11.05

11.10

11.15

11.20

11.25

11.30

11.35

11.40

11.45

11.50

LOG10 O2 (CM3)

10.60

10.65

10.70

10.75

10.80

10.85

10.90

10.95

11.00

11.05

11.10

11.15

LOG10 O2 (CM3)

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3

LOG10 O2 (CM3)

11.86

11.88

11.90

11.92

11.94

11.96

11.98

12.00

12.02

12.04

12.06

12.08

12.10

12.12

LOG10 O2 (CM3)

11.38

11.40

11.42

11.44

11.46

11.48

11.50

11.52

11.54

11.56

11.58

11.60

11.62

11.64

11.66

11.68

11.70

11.72

LOG10 O2 (CM3)

10.98

11.00

11.02

11.04

11.06

11.08

11.10

11.12

11.14

11.16

11.18

11.20

11.22

11.24

11.26

11.28

11.30

LOG10 O2 (CM3)

10.64

10.66

10.68

10.70

10.72

10.74

10.76

10.78

10.80

10.82

10.84

10.86

10.88

10.90

10.92

10.94

10.96

10.98

11.00

LOG10 O2 (CM3)

5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4

LOG10 O2 (CM3)

11.74

11.76

11.78

11.80

11.82

11.84

11.86

11.88

11.90

11.92

11.94

LOG10 O2 (CM3)

11.28

11.30

11.32

11.34

11.36

11.38

11.40

11.42

11.44

11.46

11.48

11.50

11.52

LOG10 O2 (CM3)

10.90

10.92

10.94

10.96

10.98

11.00

11.02

11.04

11.06

11.08

11.10

11.12

11.14

11.16

11.18

LOG10 O2 (CM3)

10.60

10.62

10.64

10.66

10.68

10.70

10.72

10.74

10.76

10.78

10.80

10.82

10.84

10.86

10.88

LOG10 O2 (CM3)

5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0

LOG10 O2 (CM3)

11.66

11.68

11.70

11.72

11.74

11.76

11.78

11.80

11.82

11.84

11.86

LOG10 O2 (CM3)

11.20

11.22

11.24

11.26

11.28

11.30

11.32

11.34

11.36

11.38

11.40

11.42

11.44

LOG10 O2 (CM3)

10.84

10.86

10.88

10.90

10.92

10.94

10.96

10.98

11.00

11.02

11.04

11.06

11.08

11.10

LOG10 O2 (CM3)

10.54

10.56

10.58

10.60

10.62

10.64

10.66

10.68

10.70

10.72

10.74

10.76

10.78

10.80

10.82

LOG10 O2 (CM3)

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0

LOG10 O2 (CM3)

11.82

11.84

11.86

11.88

11.90

11.92

11.94

11.96

11.98

12.00

12.02

12.04

LOG10 O2 (CM3)

11.40

11.42

11.44

11.46

11.48

11.50

11.52

11.54

11.56

11.58

11.60

11.62

LOG10 O2 (CM3)

11.00

11.02

11.04

11.06

11.08

11.10

11.12

11.14

11.16

11.18

11.20

11.22

11.24

11.26

11.28

LOG10 O2 (CM3)

10.64

10.66

10.68

10.70

10.72

10.74

10.76

10.78

10.80

10.82

10.84

10.86

10.88

10.90

10.92

10.94

10.96

LOG10 O2 (CM3)

4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0

LOG10 O2 (CM3)

11.88

11.90

11.92

11.94

11.96

11.98

12.00

12.02

12.04

12.06

12.08

12.10

12.12

12.14

12.16

LOG10 O2 (CM3)

11.42

11.44

11.46

11.48

11.50

11.52

11.54

11.56

11.58

11.60

11.62

11.64

11.66

11.68

11.70

11.72

11.74

11.76

11.78

11.80

LOG10 O2 (CM3)

11.00

11.05

11.10

11.15

11.20

11.25

11.30

11.35

11.40

11.45

LOG10 O2 (CM3)

10.70

10.75

10.80

10.85

10.90

10.95

11.00

11.05

11.10

LOG10 O2 (CM3)

4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2

LOG10 O2 (CM3)

11.84

11.86

11.88

11.90

11.92

11.94

11.96

11.98

12.00

12.02

12.04

12.06

12.08

12.10

12.12

12.14

12.16

12.18

LOG10 O2 (CM3)

11.42

11.44

11.46

11.48

11.50

11.52

11.54

11.56

11.58

11.60

11.62

11.64

11.66

11.68

11.70

11.72

11.74

11.76

11.78

LOG10 O2 (CM3)

10.95

11.00

11.05

11.10

11.15

11.20

11.25

11.30

11.35

11.40

LOG10 O2 (CM3)

10.60

10.65

10.70

10.75

10.80

10.85

10.90

10.95

11.00

LOG10 O2 (CM3)

5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8

LOG10 O2 (CM3)

11.92

11.94

11.96

11.98

12.00

12.02

12.04

12.06

12.08

12.10

12.12

LOG10 O2 (CM3)

11.48

11.50

11.52

11.54

11.56

11.58

11.60

11.62

11.64

11.66

11.68

11.70

LOG10 O2 (CM3)

11.06

11.08

11.10

11.12

11.14

11.16

11.18

11.20

11.22

11.24

11.26

11.28

11.30

11.32

LOG10 O2 (CM3)

10.70

10.72

10.74

10.76

10.78

10.80

10.82

10.84

10.86

10.88

10.90

10.92

10.94

10.96

10.98

11.00

LOG10 O2 (CM3)

3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0

LOG10 O1 (CM3)

11.44

11.46

11.48

11.50

11.52

11.54

11.56

11.58

11.60

11.62

LOG10 O1 (CM3)

11.28

11.30

11.32

11.34

11.36

11.38

11.40

11.42

11.44

LOG10 O1 (CM3)

11.10

11.12

11.14

11.16

11.18

11.20

11.22

11.24

11.26

11.28

LOG10 O1 (CM3)

10.94

10.96

10.98

11.00

11.02

11.04

11.06

11.08

11.10

11.12

LOG10 O1 (CM3)

8.55

8.60

8.65

8.70

8.75

8.80

8.85

8.90

8.95

9.00

9.05

9.10

LOG10 O1 (CM3)

11.40

11.42

11.44

11.46

11.48

11.50

11.52

11.54

11.56

11.58

11.60

11.62

LOG10 O1 (CM3)

11.24

11.26

11.28

11.30

11.32

11.34

11.36

11.38

11.40

11.42

11.44

LOG10 O1 (CM3)

11.06

11.08

11.10

11.12

11.14

11.16

11.18

11.20

11.22

11.24

LOG10 O1 (CM3)

10.90

10.92

10.94

10.96

10.98

11.00

11.02

11.04

11.06

11.08

LOG10 O1 (CM3)

8.50

8.55

8.60

8.65

8.70

8.75

8.80

8.85

8.90

8.95

9.00

9.05

9.10

9.15

LOG10 O1 (CM3)

11.32

11.34

11.36

11.38

11.40

11.42

11.44

11.46

11.48

11.50

11.52

11.54

11.56

11.58

11.60

11.62

LOG10 O1 (CM3)

11.16

11.18

11.20

11.22

11.24

11.26

11.28

11.30

11.32

11.34

11.36

11.38

11.40

11.42

11.44

LOG10 O1 (CM3)

10.98

11.00

11.02

11.04

11.06

11.08

11.10

11.12

11.14

11.16

11.18

11.20

11.22

11.24

LOG10 O1 (CM3)

10.82

10.84

10.86

10.88

10.90

10.92

10.94

10.96

10.98

11.00

11.02

11.04

11.06

11.08

LOG10 O1 (CM3)

8.55

8.60

8.65

8.70

8.75

8.80

8.85

8.90

8.95

9.00

9.05

9.10

9.15

9.20

LOG10 O1 (CM3)

11.30

11.32

11.34

11.36

11.38

11.40

11.42

11.44

11.46

11.48

11.50

11.52

11.54

LOG10 O1 (CM3)

11.12

11.14

11.16

11.18

11.20

11.22

11.24

11.26

11.28

11.30

11.32

11.34

11.36

11.38

LOG10 O1 (CM3)

10.94

10.96

10.98

11.00

11.02

11.04

11.06

11.08

11.10

11.12

11.14

11.16

11.18

11.20

LOG10 O1 (CM3)

10.78

10.80

10.82

10.84

10.86

10.88

10.90

10.92

10.94

10.96

10.98

11.00

11.02

11.04

LOG10 O1 (CM3)

8.55

8.60

8.65

8.70

8.75

8.80

8.85

8.90

8.95

9.00

9.05

9.10

9.15

9.20

LOG10 O1 (CM3)

11.42

11.44

11.46

11.48

11.50

11.52

11.54

11.56

11.58

11.60

11.62

LOG10 O1 (CM3)

11.26

11.28

11.30

11.32

11.34

11.36

11.38

11.40

11.42

11.44

LOG10 O1 (CM3)

11.08

11.10

11.12

11.14

11.16

11.18

11.20

11.22

11.24

11.26

LOG10 O1 (CM3)

10.92

10.94

10.96

10.98

11.00

11.02

11.04

11.06

11.08

11.10

LOG10 O1 (CM3)

8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3

LOG10 O1 (CM3)

11.35

11.36

11.37

11.38

11.39

11.40

11.41

11.42

11.43

11.44

LOG10 O1 (CM3)

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

11.22

11.23

11.24

11.25

LOG10 O1 (CM3)

10.94

10.95

10.96

10.97

10.98

10.99

11.00

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

11.06

LOG10 O1 (CM3)

10.77

10.78

10.79

10.80

10.81

10.82

10.83

10.84

10.85

10.86

10.87

10.88

10.89

LOG10 O1 (CM3)

7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8

LOG10 O1 (CM3)

11.32

11.33

11.34

11.35

11.36

11.37

11.38

11.39

11.40

11.41

11.42

LOG10 O1 (CM3)

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

11.22

11.23

11.24

LOG10 O1 (CM3)

10.92

10.93

10.94

10.95

10.96

10.97

10.98

10.99

11.00

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

11.06

LOG10 O1 (CM3)

10.74

10.76

10.78

10.80

10.82

10.84

10.86

10.88

10.90

LOG10 O1 (CM3)

6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8

LOG10 O1 (CM3)

11.35

11.36

11.37

11.38

11.39

11.40

11.41

11.42

11.43

11.44

11.45

LOG10 O1 (CM3)

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

11.22

11.23

11.24

11.25

11.26

11.27

LOG10 O1 (CM3)

10.96

10.97

10.98

10.99

11.00

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

11.06

11.07

LOG10 O1 (CM3)

10.77

10.78

10.79

10.80

10.81

10.82

10.83

10.84

10.85

10.86

10.87

10.88

10.89

10.90

LOG10 O1 (CM3)

7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

LOG10 O1 (CM3)

11.28

11.29

11.30

11.31

11.32

11.33

11.34

11.35

11.36

11.37

11.38

11.39

11.40

11.41

11.42

LOG10 O1 (CM3)

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

11.22

11.23

LOG10 O1 (CM3)

10.94

10.95

10.96

10.97

10.98

10.99

11.00

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

LOG10 O1 (CM3)

10.76

10.77

10.78

10.79

10.80

10.81

10.82

10.83

10.84

10.85

10.86

10.87

10.88

LOG10 O1 (CM3)

7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0

LOG10 O1 (CM3)

11.20

11.22

11.24

11.26

11.28

11.30

11.32

11.34

11.36

11.38

11.40

11.42

11.44

LOG10 O1 (CM3)

11.09

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

11.22

11.23

11.24

LOG10 O1 (CM3)

10.90

10.92

10.94

10.96

10.98

11.00

11.02

11.04

11.06

LOG10 O1 (CM3)

10.72

10.74

10.76

10.78

10.80

10.82

10.84

10.86

10.88

10.90

LOG10 O1 (CM3)

7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8

LOG10 O1 (CM3)

11.33

11.34

11.35

11.36

11.37

11.38

11.39

11.40

11.41

11.42

11.43

LOG10 O1 (CM3)

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

11.22

11.23

11.24

11.25

LOG10 O1 (CM3)

10.96

10.97

10.98

10.99

11.00

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

11.06

LOG10 O1 (CM3)

10.78

10.79

10.80

10.81

10.82

10.83

10.84

10.85

10.86

10.87

10.88

10.89

10.90

LOG10 O1 (CM3)

7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0

LOG10 N2 (CM3)

12.46

12.48

12.50

12.52

12.54

12.56

12.58

12.60

12.62

12.64

12.66

12.68

12.70

12.72

12.74

12.76

LOG10 N2 (CM3)

12.06

12.08

12.10

12.12

12.14

12.16

12.18

12.20

12.22

12.24

12.26

12.28

12.30

12.32

12.34

12.36

12.38

12.40

LOG10 N2 (CM3)

11.72

11.74

11.76

11.78

11.80

11.82

11.84

11.86

11.88

11.90

11.92

11.94

11.96

11.98

12.00

12.02

LOG10 N2 (CM3)

11.46

11.48

11.50

11.52

11.54

11.56

11.58

11.60

11.62

11.64

11.66

11.68

11.70

11.72

LOG10 N2 (CM3)

7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3

LOG10 N2 (CM3)

12.46

12.48

12.50

12.52

12.54

12.56

12.58

12.60

12.62

12.64

12.66

12.68

12.70

12.72

12.74

12.76

12.78

LOG10 N2 (CM3)

12.04

12.06

12.08

12.10

12.12

12.14

12.16

12.18

12.20

12.22

12.24

12.26

12.28

12.30

12.32

12.34

12.36

12.38

12.40

LOG10 N2 (CM3)

11.72

11.74

11.76

11.78

11.80

11.82

11.84

11.86

11.88

11.90

11.92

11.94

11.96

11.98

12.00

12.02

12.04

LOG10 N2 (CM3)

11.46

11.48

11.50

11.52

11.54

11.56

11.58

11.60

11.62

11.64

11.66

11.68

11.70

LOG10 N2 (CM3)

7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

LOG10 N2 (CM3)

12.45

12.50

12.55

12.60

12.65

12.70

12.75

12.80

LOG10 N2 (CM3)

12.00

12.05

12.10

12.15

12.20

12.25

12.30

12.35

12.40

12.45

LOG10 N2 (CM3)

11.70

11.75

11.80

11.85

11.90

11.95

12.00

12.05

12.10

LOG10 N2 (CM3)

11.45

11.50

11.55

11.60

11.65

11.70

11.75

11.80

LOG10 N2 (CM3)

7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

LOG10 N2 (CM3)

12.46

12.48

12.50

12.52

12.54

12.56

12.58

12.60

12.62

12.64

12.66

12.68

12.70

12.72

12.74

12.76

12.78

LOG10 N2 (CM3)

12.00

12.05

12.10

12.15

12.20

12.25

12.30

12.35

12.40

12.45

LOG10 N2 (CM3)

11.70

11.75

11.80

11.85

11.90

11.95

12.00

12.05

12.10

12.15

LOG10 N2 (CM3)

11.45

11.50

11.55

11.60

11.65

11.70

11.75

11.80

11.85

LOG10 N2 (CM3)

7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7

LOG10 N2 (CM3)

12.50

12.52

12.54

12.56

12.58

12.60

12.62

12.64

12.66

12.68

12.70

12.72

12.74

LOG10 N2 (CM3)

12.10

12.12

12.14

12.16

12.18

12.20

12.22

12.24

12.26

12.28

12.30

12.32

12.34

12.36

12.38

LOG10 N2 (CM3)

11.74

11.76

11.78

11.80

11.82

11.84

11.86

11.88

11.90

11.92

11.94

11.96

11.98

12.00

12.02

LOG10 N2 (CM3)

11.48

11.50

11.52

11.54

11.56

11.58

11.60

11.62

11.64

11.66

11.68

11.70

11.72

11.74

LOG10 N2 (CM3)

7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7

LOG10 N2 (CM3)

12.42

12.44

12.46

12.48

12.50

12.52

12.54

12.56

12.58

12.60

LOG10 N2 (CM3)

12.04

12.06

12.08

12.10

12.12

12.14

12.16

12.18

12.20

12.22

LOG10 N2 (CM3)

11.74

11.76

11.78

11.80

11.82

11.84

11.86

11.88

11.90

11.92

LOG10 N2 (CM3)

11.46

11.48

11.50

11.52

11.54

11.56

11.58

11.60

11.62

11.64

11.66

11.68

LOG10 N2 (CM3)

6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6

LOG10 N2 (CM3)

12.36

12.38

12.40

12.42

12.44

12.46

12.48

12.50

12.52

12.54

LOG10 N2 (CM3)

11.98

12.00

12.02

12.04

12.06

12.08

12.10

12.12

12.14

12.16

12.18

LOG10 N2 (CM3)

11.68

11.70

11.72

11.74

11.76

11.78

11.80

11.82

11.84

11.86

11.88

11.90

LOG10 N2 (CM3)

11.44

11.46

11.48

11.50

11.52

11.54

11.56

11.58

11.60

11.62

11.64

11.66

LOG10 N2 (CM3)

5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4

LOG10 N2 (CM3)

12.50

12.52

12.54

12.56

12.58

12.60

12.62

12.64

12.66

12.68

LOG10 N2 (CM3)

12.12

12.14

12.16

12.18

12.20

12.22

12.24

12.26

12.28

12.30

LOG10 N2 (CM3)

11.78

11.80

11.82

11.84

11.86

11.88

11.90

11.92

11.94

11.96

11.98

LOG10 N2 (CM3)

11.48

11.50

11.52

11.54

11.56

11.58

11.60

11.62

11.64

11.66

11.68

11.70

11.72

LOG10 N2 (CM3)

6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6

LOG10 N2 (CM3)

12.52

12.54

12.56

12.58

12.60

12.62

12.64

12.66

12.68

12.70

12.72

12.74

12.76

12.78

LOG10 N2 (CM3)

12.12

12.14

12.16

12.18

12.20

12.22

12.24

12.26

12.28

12.30

12.32

12.34

12.36

12.38

12.40

12.42

LOG10 N2 (CM3)

11.78

11.80

11.82

11.84

11.86

11.88

11.90

11.92

11.94

11.96

11.98

12.00

12.02

12.04

12.06

12.08

12.10

LOG10 N2 (CM3)

11.48

11.50

11.52

11.54

11.56

11.58

11.60

11.62

11.64

11.66

11.68

11.70

11.72

11.74

11.76

11.78

11.80

LOG10 N2 (CM3)

6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6

LOG10 N2 (CM3)

12.50

12.52

12.54

12.56

12.58

12.60

12.62

12.64

12.66

12.68

12.70

12.72

12.74

12.76

12.78

LOG10 N2 (CM3)

12.12

12.14

12.16

12.18

12.20

12.22

12.24

12.26

12.28

12.30

12.32

12.34

12.36

12.38

12.40

12.42

LOG10 N2 (CM3)

11.72

11.74

11.76

11.78

11.80

11.82

11.84

11.86

11.88

11.90

11.92

11.94

11.96

11.98

12.00

12.02

12.04

12.06

LOG10 N2 (CM3)

11.42

11.44

11.46

11.48

11.50

11.52

11.54

11.56

11.58

11.60

11.62

11.64

11.66

11.68

11.70

11.72

11.74

LOG10 N2 (CM3)

6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4

LOG10 N2 (CM3)

12.56

12.58

12.60

12.62

12.64

12.66

12.68

12.70

12.72

12.74

LOG10 N2 (CM3)

12.16

12.18

12.20

12.22

12.24

12.26

12.28

12.30

12.32

12.34

12.36

LOG10 N2 (CM3)

11.82

11.84

11.86

11.88

11.90

11.92

11.94

11.96

11.98

12.00

12.02

LOG10 N2 (CM3)

11.50

11.52

11.54

11.56

11.58

11.60

11.62

11.64

11.66

11.68

11.70

11.72

11.74

LOG10 N2 (CM3)

5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4

LOG10 NO (CM3)

7.85

7.90

7.95

8.00

8.05

8.10

8.15

8.20

8.25

8.30

LOG10 NO (CM3)

7.84

7.86

7.88

7.90

7.92

7.94

7.96

7.98

8.00

8.02

8.04

8.06

8.08

8.10

8.12

8.14

LOG10 NO (CM3)

7.64

7.66

7.68

7.70

7.72

7.74

7.76

7.78

7.80

7.82

7.84

7.86

7.88

7.90

7.92

7.94

LOG10 NO (CM3)

7.48

7.50

7.52

7.54

7.56

7.58

7.60

7.62

7.64

7.66

7.68

7.70

7.72

7.74

LOG10 NO (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0

LOG10 NO (CM3)

7.85

7.90

7.95

8.00

8.05

8.10

8.15

8.20

8.25

LOG10 NO (CM3)

7.86

7.88

7.90

7.92

7.94

7.96

7.98

8.00

8.02

8.04

8.06

8.08

8.10

8.12

LOG10 NO (CM3)

7.72

7.74

7.76

7.78

7.80

7.82

7.84

7.86

7.88

7.90

7.92

7.94

7.96

7.98

LOG10 NO (CM3)

7.54

7.56

7.58

7.60

7.62

7.64

7.66

7.68

7.70

7.72

7.74

7.76

7.78

7.80

7.82

LOG10 NO (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

LOG10 NO (CM3)

7.85

7.90

7.95

8.00

8.05

8.10

8.15

8.20

8.25

8.30

8.35

LOG10 NO (CM3)

7.92

7.94

7.96

7.98

8.00

8.02

8.04

8.06

8.08

8.10

8.12

8.14

8.16

8.18

8.20

8.22

8.24

LOG10 NO (CM3)

7.80

7.82

7.84

7.86

7.88

7.90

7.92

7.94

7.96

7.98

8.00

8.02

8.04

8.06

LOG10 NO (CM3)

7.60

7.62

7.64

7.66

7.68

7.70

7.72

7.74

7.76

7.78

7.80

7.82

7.84

7.86

7.88

7.90

LOG10 NO (CM3)

3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4

LOG10 NO (CM3)

7.90

7.95

8.00

8.05

8.10

8.15

8.20

8.25

8.30

8.35

8.40

LOG10 NO (CM3)

7.98

8.00

8.02

8.04

8.06

8.08

8.10

8.12

8.14

8.16

8.18

8.20

8.22

8.24

8.26

8.28

LOG10 NO (CM3)

7.90

7.92

7.94

7.96

7.98

8.00

8.02

8.04

8.06

8.08

8.10

8.12

8.14

8.16

LOG10 NO (CM3)

7.72

7.74

7.76

7.78

7.80

7.82

7.84

7.86

7.88

7.90

7.92

7.94

7.96

7.98

8.00

LOG10 NO (CM3)

4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

LOG10 NO (CM3)

7.86

7.88

7.90

7.92

7.94

7.96

7.98

8.00

8.02

8.04

8.06

8.08

8.10

8.12

8.14

8.16

8.18

8.20

LOG10 NO (CM3)

7.88

7.90

7.92

7.94

7.96

7.98

8.00

8.02

8.04

8.06

8.08

8.10

LOG10 NO (CM3)

7.72

7.74

7.76

7.78

7.80

7.82

7.84

7.86

7.88

7.90

7.92

7.94

7.96

LOG10 NO (CM3)

7.54

7.56

7.58

7.60

7.62

7.64

7.66

7.68

7.70

7.72

7.74

7.76

7.78

7.80

7.82

7.84

LOG10 NO (CM3)

3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6

LOG10 NO (CM3)

8.24

8.26

8.28

8.30

8.32

8.34

8.36

8.38

8.40

8.42

LOG10 NO (CM3)

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

8.26

8.27

8.28

8.29

8.30

8.31

8.32

8.33

LOG10 NO (CM3)

8.02

8.04

8.06

8.08

8.10

8.12

8.14

8.16

8.18

8.20

8.22

LOG10 NO (CM3)

7.86

7.88

7.90

7.92

7.94

7.96

7.98

8.00

8.02

8.04

8.06

8.08

8.10

8.12

LOG10 NO (CM3)

3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

LOG10 NO (CM3)

8.24

8.25

8.26

8.27

8.28

8.29

8.30

8.31

8.32

8.33

8.34

8.35

8.36

LOG10 NO (CM3)

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

8.26

LOG10 NO (CM3)

7.96

7.98

8.00

8.02

8.04

8.06

8.08

8.10

8.12

8.14

8.16

LOG10 NO (CM3)

7.80

7.82

7.84

7.86

7.88

7.90

7.92

7.94

7.96

7.98

8.00

8.02

8.04

LOG10 NO (CM3)

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

LOG10 NO (CM3)

8.24

8.26

8.28

8.30

8.32

8.34

8.36

8.38

8.40

8.42

8.44

8.46

LOG10 NO (CM3)

8.20

8.22

8.24

8.26

8.28

8.30

8.32

8.34

8.36

8.38

LOG10 NO (CM3)

8.08

8.10

8.12

8.14

8.16

8.18

8.20

8.22

8.24

8.26

LOG10 NO (CM3)

7.90

7.92

7.94

7.96

7.98

8.00

8.02

8.04

8.06

8.08

8.10

8.12

8.14

8.16

LOG10 NO (CM3)

2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4

LOG10 NO (CM3)

8.00

8.05

8.10

8.15

8.20

8.25

8.30

8.35

8.40

8.45

LOG10 NO (CM3)

8.10

8.12

8.14

8.16

8.18

8.20

8.22

8.24

8.26

8.28

8.30

8.32

8.34

8.36

LOG10 NO (CM3)

8.06

8.08

8.10

8.12

8.14

8.16

8.18

8.20

8.22

8.24

LOG10 NO (CM3)

7.86

7.88

7.90

7.92

7.94

7.96

7.98

8.00

8.02

8.04

8.06

8.08

8.10

8.12

8.14

LOG10 NO (CM3)

2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4

LOG10 NO (CM3)

7.95

8.00

8.05

8.10

8.15

8.20

8.25

8.30

8.35

8.40

8.45

8.50

LOG10 NO (CM3)

8.06

8.08

8.10

8.12

8.14

8.16

8.18

8.20

8.22

8.24

8.26

8.28

8.30

8.32

8.34

8.36

8.38

LOG10 NO (CM3)

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

LOG10 NO (CM3)

7.94

7.96

7.98

8.00

8.02

8.04

8.06

8.08

8.10

8.12

8.14

8.16

LOG10 NO (CM3)

3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0

LOG10 NO (CM3)

8.16

8.18

8.20

8.22

8.24

8.26

8.28

8.30

8.32

8.34

8.36

8.38

8.40

LOG10 NO (CM3)

8.20

8.22

8.24

8.26

8.28

8.30

8.32

8.34

8.36

8.38

LOG10 NO (CM3)

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

8.26

LOG10 NO (CM3)

7.92

7.94

7.96

7.98

8.00

8.02

8.04

8.06

8.08

8.10

8.12

8.14

8.16

LOG10 NO (CM3)

1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

-10 -20 -30 -40

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

-10 -20 -30

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

-10 -20 -30 -40

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

-10 -20 -30 -40

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

-10 -20 -30 -40 -50

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

-10 -20

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

-10 -20

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

-10 -20

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

-10 -20

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

-10 -20

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60

-10

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60

-10

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60

-10

UI (M/S)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

-5 -10

UI (M/S)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

UI (M/S)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

UI (M/S)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

UI (M/S)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

UI (M/S)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70

-10 -20

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70

-10 -20

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70

-10 -20 -30

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70

-10 -20 -30

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70

-10 -20 -30

UI (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40 -60

UI (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40 -60

UI (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40

UI (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

-10 -20 -30 -40 -50

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

UI (M/S)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

UI (M/S)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

UI (M/S)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70

-10 -20 -30

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70

-10 -20

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70

-10 -20 -30

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70

-10 -20 -30

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70

-10 -20 -30

UI (M/S)

0 100 200 300 400 500 600

-100 -200 -300

UI (M/S)

0 50 100 150 200 250 300 350 400

-50 -100 -150 -200

UI (M/S)

0 50 100 150 200 250

-50 -100 -150 -200

UI (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

-20 -40 -60 -80 -100 -120 -140

UI (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140

-20 -40 -60 -80

UI (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140

-20 -40 -60 -80 -100

UI (M/S)

0 20 40 60 80 100 120

-20 -40 -60 -80 -100

UI (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140

-20 -40 -60

UI (M/S)

0 20 40 60 80 100 120 140

-20 -40 -60

UI (M/S)

0 20 40 60 80 100 120

-20 -40 -60 -80

UI (M/S)

0 20 40 60 80 100

-20 -40

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

-10 -20 -30 -40 -50 -60

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

-10 -20 -30 -40 -50 -60

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

-10 -20 -30 -40 -50 -60

UI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

-10 -20 -30

VI (M/S)

0 5 10 15 20 25 30 35

-5 -10 -15 -20 -25 -30

VI (M/S)

0 5 10 15 20 25 30 35

-5 -10 -15 -20 -25 -30

VI (M/S)

0 5 10 15 20 25 30 35

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

VI (M/S)

0 5 10 15 20 25 30 35

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

VI (M/S)

0 5 10 15 20 25 30 35

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

VI (M/S)

0 5 10 15 20 25

-5 -10 -15 -20

VI (M/S)

0 5 10 15 20 25

-5 -10 -15 -20

VI (M/S)

0 5 10 15 20 25

-5 -10 -15 -20

VI (M/S)

0 5 10 15 20 25

-5 -10 -15 -20

VI (M/S)

0 5 10 15 20 25

-5 -10 -15 -20

VI (M/S)

0 10 20 30 40 50

-10 -20 -30 -40 -50

VI (M/S)

0 10 20 30 40 50

-10 -20 -30 -40

VI (M/S)

0 10 20 30 40 50

-10 -20 -30 -40 -50

VI (M/S)

0 10 20 30 40 50

-10 -20 -30 -40 -50

VI (M/S)

0 10 20 30 40 50

-10 -20 -30 -40

VI (M/S)

0 5 10 15 20

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

VI (M/S)

0 5 10 15 20

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

VI (M/S)

0 5 10 15 20

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

VI (M/S)

0 5 10 15 20

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

VI (M/S)

0 5 10 15 20

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

VI (M/S)

0 5 10 15 20 25

-5 -10 -15 -20

VI (M/S)

0 5 10 15 20 25

-5 -10 -15 -20

VI (M/S)

0 5 10 15 20 25

-5 -10 -15 -20

VI (M/S)

0 5 10 15 20 25

-5 -10 -15 -20

VI (M/S)

0 5 10 15 20 25

-5 -10 -15 -20 -25

VI (M/S)

0 10 20 30 40 50

-10 -20 -30 -40 -50

VI (M/S)

0 10 20 30 40 50

-10 -20 -30 -40 -50

VI (M/S)

0 10 20 30 40 50

-10 -20 -30 -40

VI (M/S)

0 10 20 30 40 50

-10 -20 -30 -40

VI (M/S)

0 10 20 30 40 50

-10 -20 -30 -40

VI (M/S)

0 5 10 15 20 25 30

-5 -10 -15 -20 -25

VI (M/S)

0 5 10 15 20 25 30

-5 -10 -15 -20 -25

VI (M/S)

0 5 10 15 20 25 30

-5 -10 -15 -20 -25

VI (M/S)

0 5 10 15 20 25 30

-5 -10 -15 -20 -25

VI (M/S)

0 5 10 15 20 25 30

-5 -10 -15 -20

VI (M/S)

0 5 10

-5 -10 -15 -20 -25 -30

VI (M/S)

0 5 10 15

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

VI (M/S)

0 5 10 15

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

VI (M/S)

0 5 10 15

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

VI (M/S)

0 5 10 15 20

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

VI (M/S)

0 5 10 15

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

VI (M/S)

0 5 10 15

-5 -10 -15 -20 -25 -30

VI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

VI (M/S)

0 2 4 6 8 10

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16

VI (M/S)

0 2 4 6

-2 -4 -6 -8 -10

VI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60

-10 -20 -30 -40

VI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60

-10 -20 -30 -40

VI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60

-10 -20 -30 -40

VI (M/S)

0 10 20 30 40 50 60

-10 -20 -30 -40

VI (M/S)

0 10 20 30 40 50

-10 -20 -30

VI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18

VI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18

VI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18

VI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18

VI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12

-2 -4 -6 -8

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12

-2 -4 -6 -8

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12

-2 -4 -6 -8

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12

-2 -4 -6 -8

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12

-2 -4 -6 -8 -10

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10

-2 -4 -6 -8

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10

-2 -4 -6 -8 -10

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10

-2 -4 -6 -8 -10

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10

-2 -4 -6 -8 -10

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10

-2 -4 -6 -8

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18

WI (M/S)

0 5 10 15 20

-5 -10 -15 -20

WI (M/S)

0 5 10 15 20

-5 -10 -15

WI (M/S)

0 5 10 15 20

-5 -10 -15

WI (M/S)

0 5 10 15 20

-5 -10 -15

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18

WI (M/S)

0 2 4 6 8

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18

WI (M/S)

0 5 10 15

-5 -10 -15 -20 -25 -30

WI (M/S)

0 5 10 15

-5 -10 -15 -20 -25

WI (M/S)

0 5 10 15

-5 -10 -15 -20 -25

WI (M/S)

0 5 10 15

-5 -10 -15 -20 -25

WI (M/S)

0 5 10 15 20

-5 -10 -15 -20 -25

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14

WI (M/S)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14

WI (M/S)

0 10 20

-10 -20 -30 -40

WI (M/S)

0 10 20

-10 -20 -30 -40

WI (M/S)

0 10 20

-10 -20 -30 -40

WI (M/S)

0 10 20

-10 -20 -30 -40

WI (M/S)

0 5 10 15 20

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

WI (M/S)

0 5 10 15 20 25

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50

WI (M/S)

0 5 10 15 20 25

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50

WI (M/S)

0 5 10 15 20 25

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50

WI (M/S)

0 5 10 15 20 25

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50

WI (M/S)

0 5 10 15

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

WI (M/S)

0 5 10 15 20 25

-5 -10 -15 -20

WI (M/S)

0 5 10 15 20 25

-5 -10 -15 -20

WI (M/S)

0 5 10 15 20 25

-5 -10 -15 -20

WI (M/S)

0 5 10 15 20 25

-5 -10 -15 -20

WI (M/S)

0 5 10 15 20

-5 -10 -15 -20

LOG10 NE (CM3)

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

LOG10 NE (CM3)

3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0

LOG10 NE (CM3)

3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0

LOG10 NE (CM3)

5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4

LOG10 NE (CM3)

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

LOG10 NE (CM3)

3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0

LOG10 NE (CM3)

3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0

LOG10 NE (CM3)

5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3

LOG10 NE (CM3)

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

LOG10 NE (CM3)

3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

LOG10 NE (CM3)

5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

LOG10 NE (CM3)

3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

LOG10 NE (CM3)

4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4

LOG10 NE (CM3)

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

LOG10 NE (CM3)

3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

LOG10 NE (CM3)

5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4

LOG10 NE (CM3)

3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4

LOG10 NE (CM3)

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

LOG10 NE (CM3)

3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4

LOG10 NE (CM3)

4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4

LOG10 NE (CM3)

5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4

LOG10 NE (CM3)

3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4

LOG10 NE (CM3)

5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4

LOG10 NE (CM3)

3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4

LOG10 NE (CM3)

5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4

LOG10 NE (CM3)

3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4

LOG10 NE (CM3)

3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4

LOG10 NE (CM3)

4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6

HMF2 (KM)

275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335

HMF2 (KM)

270 280 290 300 310 320 330

HMF2 (KM)

250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360

HMF2 (KM)

250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380

HMF2 (KM)

240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360

HMF2 (KM)

290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440

HMF2 (KM)

300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600

HMF2 (KM)

280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480

HMF2 (KM)

280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560

HMF2 (KM)

300 320 340 360 380 400 420 440 460 480

HMF2 (KM)

300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520

FOF2 (MHz)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FOF2 (MHz)

4 5 6 7 8 9 10 11

FOF2 (MHz)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FOF2 (MHz)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FOF2 (MHz)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FOF2 (MHz)

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5

FOF2 (MHz)

2 3 4 5 6 7 8 9

FOF2 (MHz)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FOF2 (MHz)

3 4 5 6 7 8 9 10 11

FOF2 (MHz)

4 5 6 7 8 9 10 11 12

FOF2 (MHz)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Z (KM)

104.9965

104.9970

104.9975

104.9980

104.9986

104.9991

104.9996

105.0001

105.0006

105.0011

105.0015

105.0021

105.0025

105.0031

105.0035

Z (KM)

109.9966

109.9970

109.9976

109.9981

109.9985

109.9991

109.9995

110.0000

110.0005

110.0010

110.0015

110.0021

110.0026

110.0031

110.0036

Z (KM)

114.9966

114.9971

114.9976

114.9981

114.9986

114.9991

114.9996

115.0001

115.0005

115.0011

115.0015

115.0021

115.0025

115.0030

115.0035

Z (KM)

119.996

119.997

119.998

119.999

120.000

120.001

120.002

120.003

120.004

Z (KM)

270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330

Z (KM)

104.9965

104.9970

104.9975

104.9980

104.9986

104.9991

104.9996

105.0001

105.0006

105.0011

105.0015

105.0021

105.0025

105.0031

105.0035

Z (KM)

109.9966

109.9970

109.9976

109.9981

109.9985

109.9991

109.9995

110.0000

110.0005

110.0010

110.0015

110.0021

110.0026

110.0031

110.0036

Z (KM)

114.9966

114.9971

114.9976

114.9981

114.9986

114.9991

114.9996

115.0001

115.0005

115.0011

115.0015

115.0021

115.0025

115.0030

115.0035

Z (KM)

119.996

119.997

119.998

119.999

120.000

120.001

120.002

120.003

120.004

Z (KM)

270 280 290 300 310 320 330

Z (KM)

104.9965

104.9970

104.9975

104.9980

104.9986

104.9991

104.9996

105.0001

105.0006

105.0011

105.0015

105.0021

105.0025

105.0031

105.0035

Z (KM)

109.9966

109.9970

109.9976

109.9981

109.9985

109.9991

109.9995

110.0000

110.0005

110.0010

110.0015

110.0021

110.0026

110.0031

110.0036

Z (KM)

114.9966

114.9971

114.9976

114.9981

114.9986

114.9991

114.9996

115.0001

115.0005

115.0011

115.0015

115.0021

115.0025

115.0030

115.0035

Z (KM)

119.996

119.997

119.998

119.999

120.000

120.001

120.002

120.003

120.004

Z (KM)

260 270 280 290 300 310 320 330 340 350

Z (KM)

104.9965

104.9970

104.9975

104.9980

104.9986

104.9991

104.9996

105.0001

105.0006

105.0011

105.0015

105.0021

105.0025

105.0031

105.0035

Z (KM)

109.9966

109.9970

109.9976

109.9981

109.9985

109.9991

109.9995

110.0000

110.0005

110.0010

110.0015

110.0021

110.0026

110.0031

110.0036

Z (KM)

114.9966

114.9971

114.9976

114.9981

114.9986

114.9991

114.9996

115.0001

115.0005

115.0011

115.0015

115.0021

115.0025

115.0030

115.0035

Z (KM)

119.996

119.997

119.998

119.999

120.000

120.001

120.002

120.003

120.004

Z (KM)

260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370

Z (KM)

104.9965

104.9970

104.9975

104.9980

104.9986

104.9991

104.9996

105.0001

105.0006

105.0011

105.0015

105.0021

105.0025

105.0031

105.0035

Z (KM)

109.9966

109.9970

109.9976

109.9981

109.9985

109.9991

109.9995

110.0000

110.0005

110.0010

110.0015

110.0021

110.0026

110.0031

110.0036

Z (KM)

114.9966

114.9971

114.9976

114.9981

114.9986

114.9991

114.9996

115.0001

115.0005

115.0011

115.0015

115.0021

115.0025

115.0030

115.0035

Z (KM)

119.996

119.997

119.998

119.999

120.000

120.001

120.002

120.003

120.004

Z (KM)

240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350

Z (KM)

104.9965

104.9970

104.9975

104.9980

104.9986

104.9991

104.9996

105.0001

105.0006

105.0011

105.0015

105.0021

105.0025

105.0031

105.0035

Z (KM)

109.9966

109.9970

109.9976

109.9981

109.9985

109.9991

109.9995

110.0000

110.0005

110.0010

110.0015

110.0021

110.0026

110.0031

110.0036

Z (KM)

114.9966

114.9971

114.9976

114.9981

114.9986

114.9991

114.9996

115.0001

115.0005

115.0011

115.0015

115.0021

115.0025

115.0030

115.0035

Z (KM)

119.996

119.997

119.998

119.999

120.000

120.001

120.002

120.003

120.004

Z (KM)

290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440

Z (KM)

104.9965

104.9970

104.9975

104.9980

104.9986

104.9991

104.9996

105.0001

105.0006

105.0011

105.0015

105.0021

105.0025

105.0031

105.0035

Z (KM)

109.9966

109.9970

109.9976

109.9981

109.9985

109.9991

109.9995

110.0000

110.0005

110.0010

110.0015

110.0021

110.0026

110.0031

110.0036

Z (KM)

114.9966

114.9971

114.9976

114.9981

114.9986

114.9991

114.9996

115.0001

115.0005

115.0011

115.0015

115.0021

115.0025

115.0030

115.0035

Z (KM)

119.996

119.997

119.998

119.999

120.000

120.001

120.002

120.003

120.004

Z (KM)

300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600

Z (KM)

104.9965

104.9970

104.9975

104.9980

104.9986

104.9991

104.9996

105.0001

105.0006

105.0011

105.0015

105.0021

105.0025

105.0031

105.0035

Z (KM)

109.9966

109.9970

109.9976

109.9981

109.9985

109.9991

109.9995

110.0000

110.0005

110.0010

110.0015

110.0021

110.0026

110.0031

110.0036

Z (KM)

114.9966

114.9971

114.9976

114.9981

114.9986

114.9991

114.9996

115.0001

115.0005

115.0011

115.0015

115.0021

115.0025

115.0030

115.0035

Z (KM)

119.996

119.997

119.998

119.999

120.000

120.001

120.002

120.003

120.004

Z (KM)

300 320 340 360 380 400 420 440 460 480

Z (KM)

104.9965

104.9970

104.9975

104.9980

104.9986

104.9991

104.9996

105.0001

105.0006

105.0011

105.0015

105.0021

105.0025

105.0031

105.0035

Z (KM)

109.9966

109.9970

109.9976

109.9981

109.9985

109.9991

109.9995

110.0000

110.0005

110.0010

110.0015

110.0021

110.0026

110.0031

110.0036

Z (KM)

114.9966

114.9971

114.9976

114.9981

114.9986

114.9991

114.9996

115.0001

115.0005

115.0011

115.0015

115.0021

115.0025

115.0030

115.0035

Z (KM)

119.996

119.997

119.998

119.999

120.000

120.001

120.002

120.003

120.004

Z (KM)

300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540

Z (KM)

104.9965

104.9970

104.9975

104.9980

104.9986

104.9991

104.9996

105.0001

105.0006

105.0011

105.0015

105.0021

105.0025

105.0031

105.0035

Z (KM)

109.9966

109.9970

109.9976

109.9981

109.9985

109.9991

109.9995

110.0000

110.0005

110.0010

110.0015

110.0021

110.0026

110.0031

110.0036

Z (KM)

114.9966

114.9971

114.9976

114.9981

114.9986

114.9991

114.9996

115.0001

115.0005

115.0011

115.0015

115.0021

115.0025

115.0030

115.0035

Z (KM)

119.996

119.997

119.998

119.999

120.000

120.001

120.002

120.003

120.004

Z (KM)

320 340 360 380 400 420 440 460 480

Z (KM)

104.9965

104.9970

104.9975

104.9980

104.9986

104.9991

104.9996

105.0001

105.0006

105.0011

105.0015

105.0021

105.0025

105.0031

105.0035

Z (KM)

109.9966

109.9970

109.9976

109.9981

109.9985

109.9991

109.9995

110.0000

110.0005

110.0010

110.0015

110.0021

110.0026

110.0031

110.0036

Z (KM)

114.9966

114.9971

114.9976

114.9981

114.9986

114.9991

114.9996

115.0001

115.0005

115.0011

115.0015

115.0021

115.0025

115.0030

115.0035

Z (KM)

119.996

119.997

119.998

119.999

120.000

120.001

120.002

120.003

120.004

Z (KM)

300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520