LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

6

-2

-4

-6

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

6

-2

-4

-6

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

6

-2

-4

-6

LN(P0/P) (INTERFACES)

0

2

4

6

-2

-4

-6

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

LATITUDE (DEG)

0 20 40 60 80

-20 -40 -60 -80

TN (DEG K)

330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430

TN (DEG K)

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

LOG10 NE (CM3)

4.68

4.70

4.72

4.74

4.76

4.78

4.80

4.82

4.84

4.86

4.88

4.90

4.92

4.94

4.96

4.98

LOG10 NE (CM3)

5.35

5.40

5.45

5.50

5.55

5.60

5.65

5.70

5.75

5.80

5.85